wzorcowy sygnał rtty bezpiecznie najlepiej wprowadzić do atari przez 
optoizolację transoptorem lub izolację indukcyjną 
transformatorem 2x600 ohm - są w starych modemach telefonicznych.

RTTY.XEX

pin odbioru rtty: joya 1 - pozycja dół 
receive joy pin - pin for joy down

sq9rsc 2021