plik rtty wymaga edycji hexadecymalnej w celu personalizacji znaku i makr

plik digicom w przypad również ale trwała personalizacja stała znaku jest możliwa
tylko przez kodera / crackera który się na tym zna. makra można zmienić w edytorze HxD.

można też do restartu zmienić znak z menu carta.

makra są widoczne pod koniec każdego z plików. nie wolno usuwać znaków między nimi.

polecam hex editor HxD

s. 2019